|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 功能需求 |
| 水平旋转仪 | 1 | 6000 | 6000 | 参照国家疾病预防控制中心性病控制中心标准建设必须设备 |
| 超低温冰箱 | 1 | 49000 | 49000 | 微生物样本存放 |
| 视频终端、数字展台 | 2 | 45000 | 90000 | 远程医学网络建设需要 |
| 高清视频会议摄像头 | 2 | 24000 | 48000 | 远程医学网络建设需要 |
| 压电式雾化器 | 1 | 29000 | 29000 | 新生儿呼吸机治疗 |
| LED光疗灯 | 1 | 47000 | 47000 | 治疗新生儿黄疸症 |
| 加温湿化器 | 1 | 36000 | 36000 | 新生儿呼吸机治疗 |
| 医用空氧混合器 | 1 | 32000 | 32000 | 新生儿呼吸机治疗 |
| 医用输血输液加温仪 | 1 | 42000 | 42000 | 手术患者静脉输液输血需要，双通道 |
| 病床 | 2 | 3000 | 6000 |  |
| 网络智能摄像机 | 21 | 1600 | 33600 | 院内监控需要 |
| 网络智能摄像机 | 9 | 1600 | 14400 | 院内监控需要 |