**数字主机**

**技术参数：**

摄像头：200万像素 数字摄像头

音视频编解码：G.711/H.264

卡类型：IC卡

存卡容量：3万张

音频信噪比：≤35dB

音频失真：≤7%

网络：10/100M自适应

待机功耗：≤3W

最大功耗：≤6W

工作电压:12~24VDC±10%

防护等级:IP54

接口:RJ-45接口

传输协议: TCP/IP

工作温度 :-40°C~55°C

存储温度:-40°C~70°C

外观尺寸：79×148×45mm

**产品功能：**

**1、**具有可视对讲开锁功能；

**2、**具有留言留影功能；

**3、**具有门禁开锁即IC刷卡开锁；

**4、**可与电梯控制器联动，进行电梯控制；

**5、**可设置访客留言时间；

**6、**具支持设备拆机、移离报警；

**7、**支持外接门禁；

**8、**面板材质：铝压铸面板,具有防爆、防水功能；

**技术参数：**

显示屏：彩色数字TFT-LCD

解晰度：7寸：800×3(RGB)×480

操作方式：电容式触摸屏

接线方式：RJ-45

视频压缩：H.264

音频压缩：G.711

网络：10M/100M自适应

数据传输：TCP/IP

防区：8路

最大功耗：≤5.5W

待机功耗：1.7W

工作电压：DC 18V~24V

供电方式：①.支持普通供电方式；

 ②.支持SPOE供电；

工作电流：≤450mA

工作温度：-10℃～+55℃

存储温度：-20℃～+70℃

外观尺寸：200\*140\*15.9mm

 **基本功能**

**1、可视对讲**

能够接听门口主机和围墙机呼叫，进行对讲和开锁功能；

**2、社区信息**

可接收并查看物业及其他住家发布的信息；

**3、户户对讲**

能够呼叫其他住家和管理中心，进行对讲；

**4、留言留影**

能够进行语音留言，带抓拍图片；

**5、家居安防报警**

八路安防防区，具有3种模式：居家模式、外出模式、撤防模式；配接探头、紧急按钮、烟感探测器、燃气探测器等安防设备；

**6、呼叫中心**

呼叫管理中心机进行对讲；

**7、视频监控**

监控权限内主机及围墙机视频；

**8、紧急求助**

分机设有SOS一键报警功能；长按2秒呼叫中心键可进行紧急求助功能，同时发送求助信息到管理中心；

**9、免扰模式**

使分机进入静音模式（无振铃音），分为3种模式：免扰模式、非免扰模式及定时免扰模式；

**10、呼叫电梯**

扩展与电梯实时联动，支持呼梯操作；

**11、二次门铃**

具备二次门铃接口，第8防区当作叮咚门铃功能；

**12、保洁功能**

使屏幕进入锁屏，定期对界面进行清洁的功能；

**13、**轻触按键,ABS材质；

**1、权限管理功能**

能够根据住家需求限制本小区其他住对讲设置呼叫本住家或发送信息的功能；

**2、挟持报警功能**

防区触发报警时住家输入挟持密码进行消警同时能挟持报警信息通知物业中心；

**3、防移离报警功能**

已安装的设备被移动后，设备会有报警提示音；

**技术参数：**

通讯速率：10M/100Mbps自适应

网络端口： RJ-45接口

LAN端口：8个

UPLINK端口：1个

工作电压: 18~28VDC

布线距离：≦100m

外观尺寸：200X95X30mm

**产品功能：**

1、LAN端口输出电压为网络分配器电源接入口输入电压,,每个端口最大输出电流为600mA；

2、UPLINK端口可连接到上一级交换机,实现联网数据通讯功能；

3、提供三种工作模式,可选径是否向连接的设备供电,满足用户的不同需求；

4、提供短路保 护功能,当任何一个LAN端口短略时,交換机会切断该端口的供电,且不影响其它端口供电;当短路解除时,自动恢复供电