|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **定额号** | **项目名称** | **单位** | **数量** |
|  |  | 医生办与仓库部分 |  |  |
| 1 |  | 拆除金属龙骨石膏板天棚 | m2 | 109.38 |
| 2 | 01-1-96 | 拆除木墙裙 | m2 | 14.58 |
| 3 | 补-1 | 垃圾外运 | m3 | 6.28 |
| 4 | 01-11-214 | 墙柱面轻钢龙骨安装 | m2 | 29.16 |
| 5 | 01-11-227 | 墙柱面轻钢木龙骨上九夹板基层 | m2 | 87.48 |
| 6 | 01-14-290 | 木板面刷防火涂料两遍 | 10m2 | 8.748 |
| 7 | 01-11-224 | 墙柱面轻钢龙骨上石膏板基层 | m2 | 87.487 |
| 8 | 01-14-196 | 天棚.内墙满刮腻子2遍 旧面 | 10m2 | 9.622 |
| 9 | 01-14-204 | 天棚.墙面抹灰面刷乳胶漆2遍 | 10m2 | 9.622 |
| 10 | 01-11-257 | 墙面木龙骨基层上塑铝板饰面 | m2 | 29.69 |
| 11 | 01-15-94 | 铝合金角线30内 | ｍ | 21.77 |
| 12 | 01-15-96 | 铝合金槽线30内 | ｍ | 19.32 |
| 13 | 补-2 | 成品铝衬橡塑板护角（1500\*50\*50） | m | 3 |
| 14 | 02-17-3 | 拆除半圆球吸顶灯φ300内 | 10套 | 1.2 |
| 15 | 2-1787 | 嵌入式成套三管荧光灯 | 10套 | 1.2 |
|  | 主材-4140 | 成套灯具 LED吸顶灯（600\*600） | 套 | 12.12 |
|  |  | 特需间部分 |  |  |
| 16 | 01-1-79 | 拆除金属龙骨石膏板天棚 | m2 | 18.6 |
| 17 | 01-13-129 | 微孔铝板顶棚 | m2 | 18.6 |
| 18 | 01-15-107 | 大理石洗漱台台面及裙边 | m2 | 5.58 |
| 19 | 01-1-91 | 拆除花岗岩.大理石墙面 | m2 | 5.58 |
| 20 | 01-15-123 | 卫生间镜面>1m2 | m2 | 2.2 |
| 21 | 01-1-86 | 拆除玻璃隔断 | m2 | 7.2 |
| 22 | 01-1-48 | 拆除普通木门窗(3m2内) | 樘 | 6 |
| 23 | 01-15-5 | 门窗套及贴脸木龙骨细木工板基层 | m2 | 7.35 |
| 24 | 01-15-9 | 门窗套及贴脸细木工板造型基层 | m2 | 2.35 |
| 25 | 01-15-12 | 门窗套及贴脸塑铝板粘贴面层 | m2 | 8.53 |
| 26 | 01-14-290 | 木板面刷防火涂料两遍 | 10m2 | 0.97 |
| 27 | 01-15-140 | 造型夹板门扇细木工板基层 | m2 | 17.64 |
| 28 | 01-14-290 | 木板面刷防火涂料两遍 | 10m2 | 1.764 |
| 29 | 01-15-142H | 门扇贴铝塑板面层 | m2 | 18.65 |
| 30 | 01-12-85 | 硬木矩形镶板装饰门安装 | m2 | 8.82 |
| 31 | 01-15-150 | 执手锁安装 | 个 | 6 |
| 32 | 补-3 | 不锈钢合页 | 副 | 9 |
| 33 | 补-4 | 瓷砖墙面刷界面剂结构层 | m2 | 108 |
| 34 | 01-11-165 | 胶粘剂粘贴全瓷墙面砖2000内 | m2 | 108 |
| 35 | 01-1-41 | 拆除缸砖.瓷砖.马赛克地面 | m2 | 18.6 |
| 36 | 01-10-37 | 硬基层上水泥砂浆找平层20 | m2 | 18.6 |
| 37 | 01-7-179 | 聚氨酯涂膜两道 | m2 | 31.32 |
| 38 | 01-10-167 | 干硬砂浆全瓷地板砖1600内 | m2 | 18.6 |
| 39 | 补-5 | 垃圾外运 | m3 | 2.7 |
| 40 | 02-3-1 | 拆除坐式大便器 | 10个 | 0.6 |
| 41 | 02-1-89 | 室内拆除明装铸铁排水管DN150内 | 10ｍ | 6.6 |
| 42 | 8-483 | 坐式大便器 连体水箱 | 10套 | 0.6 |
|  | 主材-2298 | 连体坐便器 | 个 | 6.06 |
|  | 主材-2299 | 连体坐便器进水阀配件 | 套 | 6.06 |
|  | 主材-2300 | 连体坐便器排水阀配件 | 套 | 6.06 |
|  | 主材-2291 | 坐便器桶盖 | 套 | 6.06 |
| 43 | 8-414 | 内承塑料排水管 粘接DN100内 | 10m | 3 |
|  | 主材-1257 | 承插塑料排水管DN100 PVC-110管 | m | 25.56 |
| 44 | 8-413 | 内承塑料排水管 粘接DN75内 | 10m | 3.6 |
|  | 主材-1256 | 承插塑料排水管DN75 PVC-75 | m | 34.668 |
| 45 | 8-352-2 | 室内铝塑稳态给水管 φ20内 | 10m | 2.1 |
|  | 主材-1261 | 塑料给水管D20 PPR-20管 | m | 21.42 |
| 46 | 8-516 | 地漏 DN100 | 10个 | 0.6 |
|  | 主材-2347 | 地漏DN100 不锈钢-100地漏 | 个 | 6 |
| 47 | 8-449 | 洗脸盆 钢管组成冷水 | 10组 | 0.6 |
|  | 主材-2210 | 洗脸盆 | 个 | 6.06 |
|  | 75- | 立式水嘴DN15 | 个 | 6.06 |
|  | 20 | 铜截止阀 DN15 | 个 | 6.06 |
|  | 主材-2333 | 洗脸盆下水口(铜)DN32 | 个 | 6.06 |
| 48 | 2-1571 | 半圆球吸顶灯 φ300 | 10套 | 0.6 |
|  | 主材-4140 | 成套灯具 LED吸顶灯300\*00 | 套 | 6.06 |
| 49 | 2-1865 | 单联单控板式暗开关 | 10套 | 0.1 |
|  | 主材-4287 | 照明开关 单联开关 | 只 | 1.02 |
|  |  | 一楼厕所部分 |  |  |
| 50 | 01-1-97 | 拆除筒子板 | m2 | 6.27 |
| 51 | 01-1-78 | 拆除金属龙骨铝合金板天棚 | m2 | 8.58 |
| 52 | 01-1-41 | 拆除缸砖.瓷砖.马赛克地面 | m2 | 11.88 |
| 53 | 01-1-38 | 拆除零星砌体 | m3 | 1.31 |
| 54 | 01-1-30 | 拆除砖基础 | m3 | 0.83 |
| 55 | 01-1-49 | 拆除普通木门窗(>3m2) | 樘 | 2 |
| 56 | 补-6 | 垃圾外运 | 10m | 0.381 |
| 57 | 01-3-52 | 零星砌体 | m3 | 0.91 |
| 58 | 01-7-179 | 聚氨酯涂膜两道 | m2 | 17.49 |
| 59 | 01-10-37 | 硬基层上水泥砂浆找平层20 | m2 | 17.49 |
| 60 | 01-10-167 | 干硬砂浆全瓷地板砖1600内 | m2 | 19.47 |
| 61 | 01-11-159 | 水泥砂浆粘贴全瓷墙面砖1600内 | m2 | 9.72 |
| 62 | 01-13-129 | 微孔铝板顶棚 | m2 | 8.58 |
| 63 | 01-15-5 | 门窗套及贴脸木龙骨细木工板基层 | m2 | 4.12 |
| 64 | 01-15-9 | 门窗套及贴脸细木工板造型基层 | m2 | 2.74 |
| 65 | 01-15-12 | 门窗套及贴脸塑铝板粘贴面层 | m2 | 4.61 |
| 66 | 01-15-140 | 造型夹板门扇细木工板基层 | m2 | 5.82 |
| 67 | 01-14-290 | 木板面刷防火涂料两遍 | 10m2 | 1.268 |
| 68 | 01-15-142H | 门扇贴铝塑板面层 | m2 | 6.16 |
| 69 | 01-12-85 | 硬木矩形镶板装饰门安装 | m2 | 2.91 |
| 70 | 01-15-150 | 执手锁安装 | 个 | 2 |
| 71 | 补-7 | 不锈钢合页 | 副 | 3 |
| 72 | 01-11-214 | 墙柱面轻钢龙骨安装 | m2 | 7.8 |
| 73 | 01-11-225 | 墙柱面轻钢木龙骨上埃特板基层 | m2 | 14.56 |
| 74 | 01-11-257 | 墙面木龙骨基层上塑铝板饰面 | m2 | 7.28 |
| 75 | 01-15-107 | 大理石洗漱台台面及裙边 | m2 | 1.13 |
| 76 | 补-8 | 抗倍特侧隔板 | m2 | 10.45 |
| 77 | 8-478 | 蹲式大便器 脚踏阀冲洗 | 10套 | 0.3 |
|  | 主材-2272 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 3.03 |
|  | 主材-2316 | 大便器脚踏阀 | 个 | 3.03 |
| 78 | 8-449 | 洗脸盆 钢管组成冷水 | 10组 | 0.1 |
|  | 主材-2210 | 洗脸盆 | 个 | 1.01 |
|  | 75- | 立式水嘴DN15 | 个 | 1.01 |
|  | 20 | 铜截止阀 DN15 | 个 | 1.01 |
|  | 主材-2333 | 洗脸盆下水口(铜)DN32 | 个 | 1.01 |
| 79 | 8-354-2 | 室内铝塑稳态给水管 φ32内 | 10m | 0.58 |
|  | 主材-1263 | 塑料给水管D32 PPR-32管 | m | 5.916 |
| 80 | 补-9 | TOTO-PVC冲水箱 | 套 | 3 |
| 81 | 2-1571 | 半圆球吸顶灯 φ300 | 10套 | 0.2 |
|  | 主材-4140 | 成套灯具 LED吸顶灯300\*00 | 套 | 2.02 |
|  |  | 零星项目 |  |  |
| 82 | 01-15-20 | 花岗岩窗台板胶粘剂粘贴 | m2 | 22.5 |
| 83 | 01-11-266 | 全塑钢隔断 | m2 | 10 |